---
title: AREDN
---

<div class="ascii-wrapper">
<pre><code><div align="center">
  ______     _______     ________    _______     __    __ 
 /\ ____\   |\ _____\   |\ ______\  |\ _____\   |\_\  |\_\
|\ XXXXXX\  | XXXXXXX\  | XXXXXXXX  | XXXXXXX\  | XX\ | XX
| XX__| XX  | XX__| XX  | XX__      | XX  | XX  | XXX\| XX
| XX __\XX  | XX __\XX  | XX _\     | XX  | XX  | XXXX\ XX
| XXXXXXXX  | XXXXXXX\  | XXXXX     | XX  | XX  | XX\XX XX
| XX  | XX  | XX  | XX  | XX_____   | XX__/\XX  | XX \XXXX
| XX  | XX  | XX  | XX  | XX ____\  | XX _\ XX  | XX  \XXX
 \XX   \XX   \XX   \XX   \XXXXXXXX   \XXXXXXX    \XX   \XX
                                                          
                                           SA6ANW 20240104
</div></code></pre>
</div>

**Amateur Radio Emergency Data Network**

AREDN handlar om att bygga en till sammhället parallell nätinfrastruktur. AREDN bygger på relativt billg utrustning tillverkad för att leverera Internet via WIFI till företag och hushåll aka. WISP. Dessa "antenner" består av en dator, radiodel och en antenn. Byter man firmware så har man helt plötsligt en amatörradiostation för 5GHz som kan överföra data. Överföringen funkar över långa avstånd så länge det är fri sikt mellan antennerna. Själv har jag kört 19Mbit över 12km med väldigt knappa och temporära lösningar. Lägger man lite mer tid på montering och riktning av antennerna kan man säkerligen nå högre hastigheter.

Jag tillämpar AREDN för att leverera internetuppkoppling till min DMR hotspot monterad på en lantbrukssilo i utkanten av byn ca 300m från mitt QTH. På silon har jag även en extra antenn för att kunna länka från en mobil node. Den är nu riktad mot Missveden där SK6MA brukar ha fielddays.

Systemet installerades sommaren 2022 så det är dags för en uppdatering. Minst firmware borde uppgraders men kanske även antennen på silon.<br> Aktuell version är 3.22.1.0

**Systemskiss**

<div class="ascii-wrapper">
<pre><code><div align="center">
                                             \ | /                                             
                                              \|/   Diamond X-50N                              
                                               |                                               
                                         ......:......                                         
                                         :  Pi-Star  :                                         
               SXTsq Lite5  :            :...........:            :                            
                            :                  |                  :                            
                   /        :        \         |         /        :        \                   
             +----|--o      :      o--|----+   |   +----|--o      :      o--|----+             
             |     \        :        /     |   |   |     \        :        /     |             
Outdoor      |              :              |   |   |              :              |  Top of mast
- - - - - - -|- - - - -     :              |   |   |              :     - - - - -|- - - - - - -
Indoor       |              :              |   |   |              :              | Ground level
       ......:......        :            ..:...:...:..            :        ......:......       
       :hAP AC Lite:        :            :NanoSwitch :            :        :    POE    :       
       :...........:        :            :...........:            :        :...........:       
             |              :                  |  Top of silo     :              |             
             |              :     - - - - - - -|- - - - - - -     :        ......:......       
         ___ | ___          :                  | Ground level     :        :Cell Phone :       
     ___/   \_/   \___      :            ......:......            :        :...........:       
    /   \         /   \     :            :    POE    :            :                            
   (      Internet     )    :            :...........:            :                            
    \___/    _    \___/     :                                     :                            
        \___/ \___/         :                                     :                            
                            :                                     :                            
         Home QTH           :               Silo site             :         Portable kit       
                                                                    AREDN Setup SA6ANW 20240104
</div></code></pre>
</div>

**Komponentbeskrivningar**

- **Home QTH**
    - **hAP AC Lite**<br>
    Denna lilla hemrouter från Mikrotik är den perfekta bryggan mellan AREDN och vanliga nätverk. Den har fem portar plus wifi. Den första porten är WAN som är kopplad till min firewall/router för att enheterna i AREDN-nätet ska komma åt Internet. Den kopplingen ger också möjligheten till VPN-tunlar in för andra radioamarörer eller mellan olika AREDN-nät. Port två till fyra är LAN. På dessa portar kan man koppla klienter till AREDN-nätet eller servrar för att leverera tjänster i Nätet. Själv kommer jag åt AREDN-nätet via WiFi. Den femte porten är DtD (Device to Device) och kan leverera Passive PoE. Det är via port fem jag kopplat in min utomhusantenn<br>
    [https://mikrotik.com/product/RB952Ui-5ac2nD](https://mikrotik.com/product/RB952Ui-5ac2nD)
    - **SXTsq Lite5**<br>
    Liten kompakt och billig utomhusenhet med integrerad antenn. Antennen har en gain på 16dBi och radiodelen har upp till 25dBm uteffekt. Den drivs via Passive PoE och drar max 6W.<br>
    [https://mikrotik.com/product/RBSXTsq5nD](https://mikrotik.com/product/RBSXTsq5nD)
- **Silo Site**
    - **PoE injector**<br>
    Nere vid marken har jag en PoE injector och sen bara en utomhusklassad TP-kabel upp till toppen av silon. Den stora fördelen med detta är att jag kan koppla in en laptop eller liknande nere på marken för på så sätt komma åt prylarna i toppen av silon. Jag är inte jätte bekväm med att klättra upp i silon, går det undvika stannar jag gärna på marken.
    - **NanoSwitch**<br>
    4-potars Passive PoE switch från Ubiquiti för utomhusbruk. Denna sitter i botten av masten i toppen av silon. Via en lång kabel ner till marken strömförsörjs switchen och alla enheter.<br>
    [https://store.ui.com/us/en/products/n-sw](https://store.ui.com/us/en/products/n-sw)
    - **2st SXTsq Lite5**<br>
    En riktad mot Home QTH och den andra är för tillfllet riktad mot Missveden utan för Hjo eller ca: 110°. planen är att byta ut den senare mot en rundstrålande antenn istället för att slippa rikta om i framtiden.<br>
    [https://mikrotik.com/product/RBSXTsq5nD](https://mikrotik.com/product/RBSXTsq5nD)
    - **Pi-Star**<br>
    En hotspot för DMR. Det är ett egeenbygge i väderskyddad kopplingslåda. Den består av en Raspberry Pi 3B som strömförsörjs via Passive PoE och en MMDVM-hat för UHF. <!-- Följ länken för en detaljerad beskrivning av bygget--><br>
    [https://www.pistar.uk/](https://www.pistar.uk/)
    - **Diamond X50N**
    Antennen till Pi-Star. Den har en 7.2dB i gain på 70cm bandet. Med denna lösning har jag DMR täckning i hela byn. Jag ska försöka mig på att skapa en täckningskarta i framtiden. Jag bör dock byta kabeln då den är onödigt lång och av låg kvalitet, det är bara 10mW ut från en MMDVM-hat.<br>
    [https://www.diamond-ant.co.jp/english/amateur/antenna/ante_2base/ante_base3.html](https://www.diamond-ant.co.jp/english/amateur/antenna/ante_2base/ante_base3.html)
- **Portable kit**
    - **PoE adapter**
    En powerbank med DC 12v ut och den lilla adaptern man får med när man köper en integrerad antenn från Mikrotik är det som behövs för att strömförsörja antennen. Där ifrån en TP-kabel till en SXTsq Lite5.<br>
    - **Mast**
    Ett enkelt 8m galsfibermetspö. Jag använder inte den översta sektione så jag får inte upp antennen mer än ca: 6m. jag har 3d-printat ett enkelt fäste för att fästa antennen.<br>
    - **SXTsq Lite5**
    Åter igen den billiga integrerade enheten.<br>
    [https://mikrotik.com/product/RBSXTsq5nD](https://mikrotik.com/product/RBSXTsq5nD)
    - **Mobil telefon**
    Med en USB C-hub med ethernet jack kan jag komma åt AREDN-nätet. Perfekt för att testa utkanten av täckningsområdet eller prova lämpliga platser för länknoder.

