---
title: VHF/UHF DMR
---

<div class="ascii-wrapper">
<pre><code><div align="center">
 __     __    __    __    ________        __    __    __    __    __    ________        _______     __       __    _______  
|\_\   |\_\  |\_\  |\_\  |\ _____ \      /\_\  |\_\  |\_\  |\_\  |\_\  |\ ______\      |\ _____\   |\_\     /\_\  |\ _____\ 
| XX   | XX  | XX  | XX  | XXXXXXXX     /  XX  | XX  | XX  | XX  | XX  | XXXXXXXX      | XXXXXXX\  | XX\   /  XX  | XXXXXXX\
| XX   | XX  | XX__| XX  | XX__        /  XX   | XX  | XX  | XX__| XX  | XX__          | XX  | XX  | XXX\ /  XXX  | XX__| XX
 \XX\ / \XX  | XX __\XX  | XX _\      /  XX    | XX  | XX  | XX __\XX  | XX  \         | XX  | XX  | XXXX\  XXXX  | XX __\XX
  \XX\  XX   | XXXXXXXX  | XXXXX     /  XX     | XX  | XX  | XXXXXXXX  | XXXXX         | XX  | XX  | XX\XX XX XX  | XXXXXXX\
   \XX XX    | XX  | XX  | XX       /  XX      | XX__/\XX  | XX  | XX  | XX            | XX__/\XX  | XX \XXX| XX  | XX  | XX
    \XXX     | XX  | XX  | XX      |  XX        \XX _\ XX  | XX  | XX  | XX            | XX _\ XX  | XX  \X | XX  | XX  | XX
     \X       \XX   \XX   \XX       \XX          \XXXXXX    \XX   \XX   \XX             \XXXXXXX    \XX      \XX   \XX   \XX
                                                                                                                            
                                                                                                             SA6ANW 20240105
</div></code></pre>
</div>

**Setup på mitt hemma QTH**<br>
I mitt shack har jag kompletterat min HF-setup med VHF cch UHF FM förmåga:

- **Icom IC-E2820**<br>
En rejäl mobilstation med möjlighet att även köra D-Star. Radion har dubbla mottagare.<br>
[https://rigpix.com/icom/ice2820.htm](https://rigpix.com/icom/ice2820.htm)
<br><br>

- **Diamond X200N**<br>
Lagom kompromiss på 2.50m i toppen av min mast.<br>
[https://www.diamond-ant.co.jp/english/amateur/antenna/ante_2base/ante_base3.html](https://www.diamond-ant.co.jp/english/amateur/antenna/ante_2base/ante_base3.html)
<br><br>

**Prylar jag brukar ta med mig**<br>
Om jag ska iväg någonstans så tar jag ofta med mig en handaparat.<br>

- **Anytone AT-D878UVII Plus**<br>
Det är oftast inte DMR möjligheten som gör att jag väljer denna. Det som är bra med denna radio är kodpluggen som SM0RUX Pontus Falk (SK) skapat, nu förvaltad av SM0RGM Stefan Helander. Den sänder också APRS position.<br>
[https://rigpix.com/anytone/atd878uviiplus.htm](https://rigpix.com/anytone/atd878uviiplus.htm)
<br><br>

- **Baofeng UV-3R**<br>
När man ska resa lätt.<br>
[https://rigpix.com/baofeng/uv3r.htm](https://rigpix.com/baofeng/uv3r.htm)
<br><br>

**DMR**<br>
Anytone AT-D878UVII Plus är den radion jag har som klarar av DMR. Till den har jag två hotspots. Hotspot #1 är monterad i en lantbrukssilo ca. 300m öster om mitt QTH. Mätverksförbindelsen till silon är också amatörradio i form av en AREDN-förbindelse. Läs mer om [AREDN](https://sa6anw.se/aredn/). Hostpot #2 kan jag ta med mig i t.ex. husvagnen. Båda mina hostpots har MMDVM-hattar på Raspberry Pi och den i silon har en Diamond X50N för bättre täckning med den begränsade effekten. Har du vägarna förbi Värsås är den fri att använda på 433.900MHz CC6.
<br><br>
**Övrig trustning**

- **Mobilstationer**<br>
Yaesu FT-1500M<br>
Yaesu FT-100D<br>
<br>

- **Handaparater**<br>
Kenwood TH-F7E<br>
Baofeng K5 Plus
Baofeng GT-3<br>
Baofeng BF-888S+<br>
<br>

- **Antenner**<br>
Diamond X-30<br>
Diamond X-50N<br>
<br>

- **Övrigt**<br>
RPI + MMDVM som kör PI-Star